Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
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Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Основним видом діяльності ТОВ «ВОЛИНЬДОРРЕСУРС» є виробництво бетонних розчинів, готових для використання. (КВЕД: 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання (основний)).
Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ВОЛИНЬДОРРЕСУРС» підлягає оцінці впливу на довкілля. Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: ст. 3 п. 3 ч. 11 (споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону) суб’єкт господарювання підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля. 
Підприємство отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво асфальтобетонного заводу по вул. Люблинецька, 10 у с. Зелена, Ковельського району, Волинської області, з метою виробництва асфальтобетонних сумішей для будівництва доріг та інших видів будівництва» №002/201910244710/2 від 05.02.2020.
Стаціонарними джерелами забруднення на майданчику є: 6 дозуючих бункерів загальною місткістю 72 м3, стрічковий конвеєр, два наземних резервуари для зберігання дизельного палива ємністю 2 м3 і 12 м3, теплогенератор «Comap», цистерни для нагрівання бітуму – 3 шт., сушильний, подрібнювальний та змішувальний агрегати, пальник «GB-Ganz AMR-7-М-2» (Р = 11 МВт), площадки для інертних матеріалів (щебінь, відсів). В якості палива використовується дизпаливо. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 4,35 т/рік, вуглецю оксид – 23,1 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 56,07 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 1,18 т/рік, сажа – 0,42 т/рік, сірководень – 0,000018 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000062 т/рік, бензол – 0,0000094 т/рік, діоксид сірки – 9,94 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.
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