
Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
 від   стаціонарних джерел   
Повне та скорочене  найменування об’єкта: Підприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»,

 (ПТМ «Ковельтепло»)  
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   30514446
Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  45000,  Волинська область, місто Ковель, вул. Володимирська, 97 а ,   Тел:  +38 (03352) 4-60-11 ,  +38 (03352) 4-55-06,   е-mail: vtv@kovelteplo.org.ua
Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозвола   для  існуючого об’єкта  .

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля:  відповідно до  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність не належить до видів діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля.
ПТМ «Ковельтепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу  підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста.
Місце розташування виробничого майданчика: 45000, Волинська обл, місто Ковель, вул.Левицького,1  

      Виробництво тепла для опалення   житлового мікрорайону    здійснюється від  котельні, загальною потужністю 4,8 Мвт (4,17 Гкал/год)  з котлами :  КСВ-2,0 тепловою потужністю 2,0 Мвт (природний газ ) , три котли    Кальвіс - 950  тепловою потужністю 0,95 Мвт кожен, на твердому паливі.   
       Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 1848,5335  т/рік: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,305 т/рік,  оксид вуглецю – 7,372 т/рік,  вуглецю діоксид – 1839,523  т/рік, метан – 0,078 т/рік, діоксид  азоту – 0,526  т/рік, оксиду діазоту – 0,0575  т/рік, НМЛОС – 0,672  т/рік,  
Місце розташування виробничого майданчика: 45000, Волинська обл, місто Ковель, вул.Олеся,9  

       Виробництво тепла для опалення  школи забезпечується  від паливної, загальною потужністю 0,14  Мвт (0,12 Гкал/год)  з котлами :  Кальвіс - 40  тепловою потужністю 0,04 Мвт (0,034 Гкал/год)     та Кальвіс - 100 тепловою потужністю 0,1  Мвт  (0,086 Гкал/год)   на твердому паливі
       Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 53,2607 т/рік: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,006 т/рік,  оксид вуглецю – 0,124  т/рік,  вуглецю діоксид – 53,1   т/рік, метан – 0,0026  т/рік, діоксид  азоту – 0,003 т/рік, оксиду діазоту – 0,0021  т/рік, НМЛОС – 0,023  т/рік,  
 Об*єкт и   відноситься до другої  та третьої  груп об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відповідно до вимог законодавства, на підприємстві відсутні.

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що максимальні приземні концентрації на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, не перевищують державні медико-санітарні нормативи гранично-допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін’юсті 24.05.2024 р за № 763/42108.
Зауваження та пропозиції громадськості можуть подаватися протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел. (0332) 77-81-69.
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